**Нормативные отходы бумаги при печати на печатной машине SityLine Express (при печатании с одного рулона)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тираж 8 полосных тетрадей формата А3, тыс.экз. | Нормативы отходов в % | | | | | |
| На приладку и печатание при работе с одного рулона | | | | | |
| Красочность | | | | | |
| 1+1 | 2+1 | 2+2 | 4+1 | 4+2 | 4+4 |
| До 1,5 вкл. | По факту | | | | | |
| До 2 вкл. | 56,0 | 57,0 | 62,2 | 64,7 | 66,5 | 68,0 |
| До 3 вкл. | 39,0 | 40,1 | 43,8 | 45,5 | 46,7 | 48,0 |
| До 4 вкл. | 30,5 | 31,6 | 34,6 | 35,9 | 36,7 | 38,0 |
| До 5 вкл. | 25,4 | 26,5 | 29,1 | 30,1 | 30,8 | 32,0 |
| До 6 вкл. | 22,0 | 23,1 | 26,3 | 26,2 | 27,7 | 27,8 |
| До 7 вкл. | 19,6 | 20,7 | 22,6 | 23,4 | 24,6 | 24,9 |
| До 8 вкл. | 17,7 | 18,9 | 20,6 | 21,3 | 22,3 | 22,6 |
| До 9 вкл. | 16,3 | 17,5 | 19,1 | 19,6 | 20,6 | 20,9 |
| До 10 вкл. | 15,2 | 16,4 | 17,8 | 18,3 | 19,2 | 19,5 |
| До 15 вкл. | 10,8 | 13,0 | 14,0 | 14,4 | 13,5 | 13,7 |
| До 20 вкл. | 10,1 | 11,3 | 12,1 | 12,4 | 13,0 | 13,2 |
| До 25 вкл. | 9,1 | 10,3 | 11,0 | 11,2 | 11,7 | 12,0 |
| До 30 вкл. | 8,4 | 9,5 | 10,3 | 10,4 | 10,9 | 11,2 |
| До 40 вкл. | 7,7 | 8,7 | 9,3 | 9,4 | 9,8 | 10,1 |
| До 50 вкл. | 7,0 | 8,2 | 8,6 | 8,9 | 9,2 | 9,5 |
| До 60 вкл. | 6,7 | 7,9 | 8,2 | 8,5 | 8,8 | 9,1 |
| До 80 вкл. | 6,2 | 7,4 | 7,7 | 8,0 | 8,3 | 8,6 |
| До 100 вкл. | 5,9 | 7,1 | 7,3 | 7,7 | 7,9 | 8,3 |
| До 150 вкл. | 5,6 | 6,7 | 6,9 | 7,3 | 7,5 | 7,8 |
| Свыше 150 | 5,4 | 6,5 | 6,6 | 7,1 | 7,3 | 7,6 |

**Примечания:**   
1. Для газет формата А2 нормативы определяются путем приведения к тиражу 8 полосных газет формата А3 из соотношения:

**2 тыс. экз. 8А3 = 2 тыс. экз. 4А2.**   
  
2. Печать изданий ведется на газетной бумаге производства ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» и «Соликамскбумпром» , а также на офсетных бумагах плотностью до 65 г/м2., Краснокамской бумажной фабрики- филиал ФГУП "Гознак"

**Нормативные отходы бумаги при печати на печатной машине** **SityLine Express (при печатании с двух рулонов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тираж 8 полосных тетрадей формата А3, тыс.экз. | Нормативы отходов в % | | | | | |
| На приладку и печатание при работе с двух рулонов | | | | | |
| Красочность | | | | | |
| 1+1 | 2+1 | 2+2 | 4+1 | 4+2 | 4+4 |
| До 3 вкл. | По факту | | | | | |
| До 4 вкл. | 58,7 | 59,8 | 65,2 | 67,8 | 69,7 | 71,3 |
| До 5 вкл. | 48,0 | 48,9 | 53,6 | 55,7 | 57,2 | 58,5 |
| До 6 вкл. | 40,9 | 42,0 | 45,9 | 47,7 | 48,9 | 50,3 |
| До 7 вкл. | 35,7 | 36,7 | 40,0 | 41,6 | 42,6 | 43,8 |
| До 8 вкл. | 31,9 | 32,1 | 36,2 | 37,6 | 38,4 | 39,8 |
| До 9 вкл. | 29,0 | 30,1 | 32,9 | 34,2 | 34,9 | 36,1 |
| До 10 вкл. | 26,6 | 27,7 | 30,5 | 31,5 | 32,2 | 33,5 |
| До 15 вкл. | 19,4 | 20,1 | 22,0 | 22,7 | 23,2 | 24,1 |
| До 20 вкл. | 15,9 | 17,1 | 18,6 | 19,1 | 20,1 | 20,4 |
| До 25 вкл. | 13,8 | 14,8 | 16,0 | 16,4 | 17,2 | 17,5 |
| До 30 вкл. | 12,4 | 13,7 | 14,8 | 15,3 | 14,4 | 14,5 |
| До 40 вкл. | 10,5 | 11,8 | 12,6 | 12,9 | 13,6 | 13,8 |
| До 50 вкл. | 9,5 | 10,7 | 11,5 | 11,7 | 12,2 | 12,5 |
| До 60 вкл. | 8,7 | 9,9 | 10,7 | 10,8 | 11,3 | 11,7 |
| До 80 вкл. | 8,0 | 9,0 | 9,7 | 9,8 | 10,2 | 10,5 |
| До 100 вкл. | 7,3 | 8,5 | 8,9 | 9,2 | 9,6 | 9,9 |
| До 150 вкл. | 6,3 | 7,4 | 7,6 | 8,0 | 8,2 | 8,6 |
| Свыше 150 | 6,1 | 6,9 | 7,1 | 7,6 | 7,8 | 8,1 |

**Примечания:**   
1. Для газет формата А2 нормативы определяются путем приведения к тиражу 8 полосных газет формата А3 из соотношения:

2 тыс. экз. 8А3 = 2 тыс. экз. 4А2.

2. Печать изданий ведется на газетной бумаге производства ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» и «Соликамскбумпром» , а также на офсетных бумагах плотностью до 65 г/м2., Краснокамской бумажной фабрики- филиал ФГУП "Гознак"

**Нормативные отходы бумаги при печати на печатной машине SityLine Express (при печатании с трех рулонов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тираж 8 полосных тетрадей формата А3, тыс.экз. | Нормативы отходов в % | | | | | |
| На приладку и печатание при работе с трех рулонов | | | | | |
| Красочность | | | | | |
| 1+1 | 2+1 | 2+2 | 4+1 | 4+2 | 4+4 |
| До 4,5 вкл. | По факту | | | | |  |
| До 6 вкл. | 61,4 | 62,5 | 68,2 | 71,0 | 73,0 | 74.6 |
| До 7 вкл. | 63,6 | 54,6 | 59,5 | 62,0 | 63,7 | 65.0 |
| До 8 вкл. | 47,7 | 48,6 | 52,9 | 55,1 | 56,6 | 57.7 |
| До 9 вкл. | 43,2 | 44,0 | 47,8 | 49,8 | 51,1 | 51.6 |
| До 10 вкл. | 39,6 | 40,3 | 43,7 | 45,5 | 46,7 | 47.8 |
| До 15 вкл. | 27,7 | 29,0 | 31,8 | 32,9 | 33,7 | 35,0 |
| До 20 вкл. | 22.6 | 23.6 | 25.8 | 26.7 | 27,3 | 28.3 |
| До 25 вкл | 18.5 | 19.3 | 21.1 | 21.8 | 22.3 | 24.7 |
| До 30 вкл. | 16,5 | 17,8 | 19,4 | 19,9 | 20,9 | 21.3 |
| До 40 вкл. | 15,1 | 16,3 | 17,7 | 18,1 | 19,0 | 19.4 |
| До 50 вкл. | 13,8 | 14,9 | 16,2 | 16,6 | 17,4 | 17.8 |
| До 60 вкл. | 12,1 | 12,3 | 13,3 | 13,6 | 14,3 | 14.5 |
| До 80 вкл. | 10,0 | 11,2 | 12,0 | 12,3 | 12,9 | 13.1 |
| До 100 вкл. | 9,2 | 10,3 | 11,0 | 11,3 | 11,8 | 12.0 |
| До 150 вкл. | 7,5 | 8,8 | 9,3 | 9,6 | 9,9 | 10.3 |
| Свыше 150 | 6,9 | 8,0 | 8,4 | 8,7 | 9,0 | 9.3 |

**Примечания:**   
1. Для газет формата А2 нормативы определяются путем приведения к тиражу 8 полосных газет формата А3 из соотношения:

2 тыс. экз. 8А3 = 2 тыс. экз. 4А2.

2. Печать изданий ведется на газетной бумаге производства ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» и «Соликамскбумпром» , а также на офсетных бумагах плотностью до 65 г/м2., Краснокамской бумажной фабрики- филиал ФГУП "Гознак"